附件：

**采购产品清单及技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **成品钢质推拉门M-1** | **1、尺寸：4m\*4.2m；**  **2、材质：钢制，门板内含18G聚丙乙烯，钢门板单面厚度≥0.35mm，总厚度不低于7.5公分；开有小门，且小门开有约60cm\*30cm窗户，小门、窗户具体尺寸、位置及开启方向由建设单位现场确定。投标人需综合考虑此项费用。**  **3、门安装形式:采用无地轨悬吊式结构**  **4、气密性能等级：不低于4级**  **5、颜色：宝白色**  **6、其他：含所有配件，配件须采用优质产品；**  **7、工作内容:门制作、运输、安装、调试、验收。** | **8** | **樘** | **共计134.4m2** |
| **2** | **成品提升门TSM-1** | **1、尺寸：4m\*4.2m；**  **2、材质：双面热镀锌板，采用聚氨酯发泡，门板单面厚度≥0.426mm，**  **3、气密性能等级：不低于4级**  **4、颜色：宝白色**  **5、其他：含所有配件，配件须采用优质产品；电机采用知名品牌先锋德尔或同等知名品牌；门体含气囊以及防坠落装置。**  **6、工作内容:门制作、运输、安装、调试、验收。** | **34** | **樘** | **共计599.76m2** |
| **3** | **铝合金快卷门JLM-1** | **1、尺寸：4m\*4.2m；**  **2、材质：采用铝合金门板，聚氨酯发泡；门板厚度不低于4公分，**  **3、气密性能等级：不低于4级**  **4、颜色：宝白色**  **5、其他：能快速提升，开启速度不低于2米/MIN；电机采用侍服系统、含所有配件，配件须采用优质产品；**  **6、工作内容:门制作、运输、安装、调试、验收。** | **2** | **樘** | **共计40.32m2** |