**采购需求**

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

**1、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。**

**2、中标人提供的货物为进口产品的，供货时须向招标人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。**

**3、原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。**

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **技术要求** | **单位** | **数量** | **用 途** | **备注** |
| 1 | 波轮洗衣机 | 1. 产品尺寸：525\*515\*920（误差在±5mm）
2. 产品净重：30kg以上
3. 功能：专利免清洗、9H智能预约
4. 产品外观：极地白
5. 洗涤容量：8kg
6. 能效等级：二级及以上
7. 控制方式：电子式
8. 开合方式：顶开式
9. 显示方式：LED
10. 自清洁除菌
11. 转速：700转/分钟以上
 | 台 | 159 | 8号楼 | 报价时应考虑家电安装时所需电源线材及施工安装，其投标报价应包含设备费、安装配件及辅材费、运输费、维保费、安装调试费、现场搬运费、税金等为完成本项目所发生的一切费用。供货安装需符合相关安全规定，安全责任供货方自负。 |
| 2 | 冰箱 | 1. 产品尺寸：544\*565\*1491（误差在±5mm）
2. 产品外观：银色
3. 冷藏容积：105L±2L
4. 冷冻容积：71L±2L
5. 能耗：0.58kw.h/24h
6. 冷冻能力：1.5kg/12h
7. 运行声噪：不高于40db（A）
8. 能耗等级：不低于三级
 | 台 | 159 | 8号楼 |
| 3 | 开水煲 | 1. 材质：304不锈钢无缝内胆
2. 功率：不低于1500W
3. 容积：1.5-2.0L
4. 颜色：清新绿
5. 加热方式：底座加热
6. 功能：防干烧、烧开自动断电
 | 个 | 159 | 8号楼 |

**说明：**

**1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关证明资料复印件加盖投标人公章。**

**2、投标人要充分考虑到实际安装内容与采购清单中数量和种类存在差异的风险，这部分的风险视为投标人在投标报价时已充分考虑到，对采购清单中少项和漏项内容投标人必须自行添补直至达到系统完整性要求和验收标准。**

**二、安装验收要求**

1、安装调试

货物安装在招标人指定地点，供货时间：分批次供货，合同签订后招标人确定第一批货物的供货量后2周内完成第一批次的货物供货及安装，剩余货物须在20日历天内完成全部供货。

2、验收

货物安装调试完毕经招标人验收合格后出具验收报告，货物投入使用。

验收依据合同、招标文件、中标投标人投标文件和国家有关标准进行，必要时使用测试专业仪器。

3、技术资料

验收前，中标投标人应将全部货物资料装订成册，交招标人进行保管。

**三、人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标单位的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

**四、货物质量及售后服务要求**

1、货物质量：中标人提供的货物必须是品牌范围内、全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准、厂方的标准以及招标人的采购需求。货物完好，配件齐全。

2、质量保证期限：投标人需提供免费质保期壹年，采购清单中的免费质保期超过壹年的按采购清单中的要求执行，质保期及服务期自供货安装完毕、验收合格经双方签字之日起计算。

3、质保期内，需提供7\*24小时的免费电话咨询服务支持，对于用户的售后服务请求须在12小时内上门服务；在质保期内因设备重大质量原因而需要更换或维修的，须在48小时内完成，以保证设备的正常运行。在设备免费质保期内，因设备制造原因出现的任何质量问题，中标单位应负责更换或维修，由此产生的一切费用由投标人承担。若在约定时间内无人上门解决问题，逾期招标人有权请第三方专业维修人员进行维修，相关费用将从质保金中扣除，并扣除当年应返还的全部质保金，如通过维修仍无法正常使用，招标人有权退货或要求更换。