**采购需求**

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经评委会审核认可。**

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **技术要求** | **单位** | **数 量** |
| 1 | 布艺窗帘 | 面料要求：采用双面麻黑丝遮光布，涤纶材质，具备环保、遮光、隔音透气等基本性能；遮光率≥90%；阻燃等级不低于B1级；成品克重≥800g/㎡。  颜色要求：纯色，具体由招标人确定。  工艺要求：褶皱比率不少于1.8；上包10cm有纺布带，下卷10cm底边，两侧2.5cm包边；窗帘一侧标配宽5cm绑带一根，两端打四合扣，窗帘的高度要求超出窗台以下不少于15cm。  配件要求；配镀锌大S钩 | 米 | 3271.32 |
| 2 | 轨道 | 金刚轮铝合金弯曲轨道，滑轮数量≥8颗/米，结实耐用。 | 米 | 1817.4 |
| 3 | 遮光柔纱帘 | **尺寸：80\*150/幅**  遮光率≥90%，上下轨材质采用壁厚≥1.5mm铝管，配套自锁拉珠（拉珠头芯要求金属齿轮）。 | 幅 | 682 |

**注：窗户尺寸测算的净尺寸为1817.4米，本表中布艺窗帘数量根据窗户尺寸测算1.8倍率计所需窗帘布的数量，不包括包边、安装宽度等。各投标人应自行踏勘现场，根据实际情况确定窗帘布的长度。**

**说明：**

**1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关证明资料复印件加盖投标人公章。**

**2、投标人要充分考虑到实际安装内容与采购清单中数量和种类存在差异的风险，这部分的风险视为投标人在投标报价时已充分考虑到，对采购清单中少项和漏项内容投标人必须自行添补直至达到系统完整性要求和验收标准。**

**二、安装验收要求**

1、安装调试

供货窗帘的颜色和款式由招标人同意并确认后才能进行供货并安装调试；货物安装在招标人指定地点，交货安装期为签订合同后30日历天内交货安装调试完毕。

2、验收

货物安装调试完毕经采购方验收合格后出具验收报告，货物投入使用。

验收依据合同、招标文件、中标供应商投标文件和国家有关标准进行，必要时使用测试专业仪器。

3、技术资料

验收前，中标供应商应将全部货物资料装订成册，交招标人进行保管。

**三、人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对采购单位的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

**四、货物质量及售后服务要求**

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准、厂方的标准以及招标人的采购需求。货物完好，配件齐全。若不能满足以上要求，招标人有权终止合同。

2、质量保证期限：投标人需提供免费质保期叁年，叁年三包服务，采购清单中的免费质保期超过壹年的按采购清单中的要求执行，质保期及服务期自供货安装完毕、验收合格经双方签字之日起计算。

3、质保期内，需提供7\*24小时的免费电话咨询服务支持，对于用户的售后服务请求须在12小时内上门服务；在质保期内因货物的质量原因和易损耗材损坏而需要更换或维修的，须在48小时内完成，以保证货物的正常使用。在货物免费质保期内，因窗帘本身原因而出现的任何质量问题，中标单位应负责更换或维修，由此产生的一切费用由供应商承担。若在约定时间内无人上门解决问题，逾期招标人有权请第三方专业维修人员进行维修，相关费用将从质保金中扣除，并扣除当年应返还的全部质保金，如通过维修仍无法正常使用，招标人有权退货或要求更换。