# 第三章 货物需求及技术要求

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于谈判文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经谈判小组审核认可。**

**一、商务要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款名称** | **具体要求内容** |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后付合同总价的85%，余款验收合格后第二年起每年支付合同总价的5%。付款前需提供全额的增值税专用发票。（支付形式：转账/电汇或现金或银行承兑汇票） |
| 2 | 供货及安装地点 | 圆梦新区人才之家 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后15个工作日 |
| 4 | 免费质保期 | 三年 |
| 5 | 商品包装要求 | 除另有约定外，供应商交付全部货物的包装要求 严格按照国家强制标准执行。 |

### 二、技术要求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 罗马杆式布艺窗帘 | **面料要求**：采用双面麻黑丝遮光布，涤纶材质，具备环保、遮光、隔音透气等基本性能；遮光率≥90%；阻燃等级不低于B1级；成品克重≥800g/㎡；  颜色要求：纯色，具体由采购人确定；  工艺要求：褶皱比率不少于1.5；上包10cm有纺布带，下卷10cm底边，两侧2.5cm包边；窗帘一侧标配宽5cm绑带一根，两端打四合扣，窗帘的高度要求超出窗台以下不少于15cm。  **罗马杆要求**：材质：采用100%高强度铝合金；  颜色：纯色，具体由采购人确定；  长度：由成交人根据现场窗户实际测量结果确定；  直径：≥27mm；  壁厚：≥2.0mm；  每米承重：≥30公斤；  支架要求：加厚型，铝合金材质； 罗马杆圈环要求：不锈钢材质，坚固不变形；产品须耐磨性能强，冲击强度优，抗静电，耐久性优越；耐化学药品性强，静音。 **配件要求**；所有窗帘安装所需配件须满足国标标准，结实耐用。 注：报价为人才之家8-12号楼1412间宿舍窗户窗帘安装包干价，窗户合计总长约2842.5m，每扇窗高约1.95m。 | 米 | 2842.5 |
| **说明：**  1、响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。  2、所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。  3、响应人应按照谈判文件要求提供证明材料。若响应人提供了竞争性谈判文件未要求的证明材料，谈判小组将不予评审。响应人提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致谈判小组无法辨认的，谈判小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。 **4、本次报价中包含窗帘安装费用，报价时须考虑此项因素。** | | | | |

### 三、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 四、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

### 五、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。