**货物需求及技术要求**

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于谈判文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经谈判小组审核认可。**

**一、商务要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款名称** | **具体要求内容** |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后付合同总价的95%，质保期满后支付尾款合同总价5%。付款前需提供全额的增值税专用发票。（支付形式：转账/电汇或现金或银行承兑汇票、保理等） |
| 2 | 供货及安装地点 | 安庆孵化园区 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自采购方通知供货之日起15日历天。 |
| 4 | 免费质保期 | 1年，质保期间如成交人不履约采购人有权拒付并扣除尾款。 |
| 5 | 商品包装要求 | 除另有约定外，供应商交付全部货物的包装要求严格按照国家强制标准执行。 |

**二、技术要求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **型号** | **采购技术参数要求** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 46寸 3.5mm 拼接大屏（含拼接器） | LTY4600HJ01/YC | 1. LCD 显示单元为：46寸超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到 1920×1080，对比度达到 2000：1。  2. LCD 显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到 16.7M，亮度达到 300cd/㎡，图像显示清晰度达到 1000TVL。  3. LCD 产品具备 CCC、CQC 节能认证证书。  4. 内置 MPEG、JPEG 和 Real media 解码器，支持点播 U 盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。  5. 屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。  6. 拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在 55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过 60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至 50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。  7. 支持 4 比 3、16 比 9、点对点等比例显示。  8. 内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。  9. 支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。  10. 可通过客户端或菜单设置屏幕 ID，ID 属性包含行、列，实现自动分配 ID。  11. 设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W。**（含拼接器、支架、安装等一切辅材）本次采购的设备是更换，供应商确保与现场旧的拼接屏无缝拼接、对接，并和现场监控系统完全兼容。达不上技术要求，或实际无法适配的，货物拒收。** | 块 | 5 |  |
| 2 | 50 寸 3.5mm 拼接大屏（含拼接器、支架、安装） | LTY5000HJ01/PU | 1. LCD 显示单元为：50寸 超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到 1920×1080，对比度达到 1000：1。  2. LCD 显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到 16.7M，亮度达到 600cd/㎡，图像显示清晰度达到 1000TVL。  3. LCD 产品具备 CCC、CQC 节能认证证书。  4. 内置 MPEG、JPEG 和 Real media 解码器，支持点播 U 盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。  5. 屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。  6. 拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在 55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过 60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至 50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。  7. 支持 4 比 3、16 比 9、点对点等比例显示。  8. 内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。  9. 支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。  10. 可通过客户端或菜单设置屏幕 ID，ID 属性包含行、列，实现自动分配 ID。  11. 设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于 0.5W。**（含拼接器、支架、安装等一切辅材）本次采购的设备是更换，供应商确保与现场旧的拼接屏无缝拼接、对接，并和现场监控系统完全兼容。达不上技术要求，或实际无法适配的，货物拒收。** | 块 | 2 |  |
| **说明：**  1、响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。  2、所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。  3、本项目为更换监控屏项目，为完全匹配现场现有监控设施设备，请供货商自行勘察现场已确定所供货物的适配性；如实际供货无法使用的，我方有权拒收。 | | | | | | |

**三、人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

**四、货物质量及售后服务要求**

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

**五、验收**

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。