### 货物需求及技术要求

### 一、货物需求一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 1.5匹空调 | 1、冷暖型壁挂式空调；变频机；支持电辅加热；2、能效等级为3级或优于3级；3、制冷量≥3500W；4、制热量≥4000W；5、制冷功率≤1100W；6、制热功率≤1350W；7、电辅热≥1000W；8、循环风量≥650 m3/h；9、内机噪音≤45dB；10、外机噪音≤52dB；11、电源性能220KV/50HZ12、标配遥控器及空调插头和插座。**投标文件中提供体现以上技术参数的彩页证明资料** | 台 | 678 |  |
| **说明：1.谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。****2、报价时应考虑空调安装时所需电源线材及施工安装，其投标报价应包含设备费、安装配件及辅材费、运输费、维保费、安装调试费、现场搬运费、税金等为完成本项目所发生的一切费用。其安装配件及辅材包括但不限于加长铜管、外机支架、电线线缆、空调插座、开关及开孔封堵（含墙面清理）等。供货安装需符合相关安全规定，安全责任供货方自负。****3、质保期6年；质保期内，需提供7\*24小时的免费电话咨询服务支持，对于用户的售后服务请求须在12小时内上门服务；在质保期内因设备重大质量原因而需要更换或维修的，须在48小时内完成，以保证设备的正常运行。在设备免费质保期内，因设备制造原因出现的任何质量问题，中标单位应负责更换或维修，由此产生的一切费用由供应商承担。若在约定时间内无人上门解决问题，逾期采购人有权请第三方专业维修人员进行维修，相关费用将从质保金中扣除，并扣除余款，如通过维修仍无法正常使用，采购人有权退货或要求更换。****本次采购最高限价：人民币壹佰陆拾玖万伍仟元整（￥1695000.00元）** |