**货物需求及技术要求**

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，谈判响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于竞争性谈判文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经谈判小组审核认可。**

**1、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。**

**2、根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”及“关于政府采购进口产品管理有关问题的通知”的相关规定：下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。**

**3、中标人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。**

**一、货物需求一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| **车辆基本参数** | |
| **长×宽×高（mm）** | **4770×1820×1510** |
| **轴距（mm）** | **2760** |
| **最小离地间隙（mm）** | **130** |
| **整备质量（kg）** | **1650** |
| **座位数（个）** | **5** |
| **行李箱容积（L）** | **540-1650** |
| **动力性能** | |
| **电机类型** | **高效静音永磁同步电机** |
| **电机峰值功率（kW）** | **142** |
| **电机峰值扭矩（Nm）** | **340** |
| **主减速器** | **单级减速** |
| **动力电池类型** | **蜂窝电池（LFP）** |
| **液冷恒温电池包（kWh）** | **50.1** |
| **最高车速（km/h）** | **142** |
| **0-100km/h加速时间（s）** | **7.6** |
| **CLTC工况续驶里程(km)** | **460** |
| **等速60km/h工况续驶里程(km)** | **502** |
| **交流慢充时间（0-80%）（h）** | **6.5** |
| **直流快充时间（30%-80%）（h）** | **≤0.6** |
| **底盘系统** | |
| **悬挂系统（前/后）** | **麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架** |
| **转向系统** | **EPS电子助力转向系统** |
| **制动系统** | **前通风盘式/后盘式** |
| **17寸铝合金运动轮辋** | **采用** |
| **215/55 R17米其林浩悦PRIMACY4轮胎** | **不采用** |
| **215/55 R17** | **采用** |
| **备胎** | **非全尺寸** |
| **快速补胎精灵+随车工具** | **仅随车工具** |
| **安全配置系统** | |
| **高强度安全车身** | **采用** |
| **智能刹车系统（Booster系统）** | **采用** |
| **智能坡道辅助（带AutoHold功能）** | **采用** |
| **ESC车辆电子稳定控制系统** | **采用** |
| **ABS制动防抱死系统** | **采用** |
| **EBD电子制动力分配系统** | **采用** |
| **HBA紧急制动辅助系统** | **采用** |
| **TCS牵引力控制系统** | **采用** |
| **CDP动态辅助制动系统** | **采用** |
| **EPB电子驻车制动系统** | **采用** |
| **电机冗余制动系统** | **采用** |
| **TPMS智能胎压检测系统** | **采用** |
| **定速巡航系统** | **采用** |
| **碰撞断高压电功能（前碰/侧碰/后碰）** | **采用** |
| **前驻车雷达** | **不采用** |
| **倒车雷达** | **采用** |
| **带动态辅助线广角倒车影像** | **采用** |
| **前排双安全气囊** | **采用** |
| **前排侧安全气囊** | **不采用** |
| **侧气帘** | **不采用** |
| **前排安全带未系提醒** | **采用 （主驾）** |
| **前排预紧式安全带（高度可调）** | **不采用** |
| **前排非预紧式安全带** | **采用** |
| **后排安全带未系提醒** | **不采用** |
| **后排外侧预紧限力式安全带** | **不采用** |
| **后排三点式安全带** | **采用** |
| **ISOFIX儿童安全座椅车身固定装置** | **采用** |
| **后排车门儿童安全锁** | **采用** |
| **防盗警报系统** | **采用** |
| **车外低速提示音** | **采用** |
| **车速感应式车门自动上锁+下电自动解锁装置** | **采用** |
| **科技轿跑造型** | |
| **基础车色（梦想蓝/珍珠白/卡曼娜红/炫酷黑）** | **采用** |
| **定制车色（梦想蓝+黑顶/珍珠白+黑顶/卡曼娜红+黑顶）** | **选装** |
| **LED大灯（带解锁呼吸功能+伴你回家）** | **采用** |
| **前大灯自动点亮** | **采用** |
| **前转向灯流水点亮** | **不采用** |
| **LED日间行车灯** | **采用** |
| **LED后雾灯** | **采用** |
| **LED高位刹车灯** | **采用** |
| **贯穿式“皓月鎏金”尾灯** | **采用** |
| **后位置灯流水点亮** | **不采用** |
| **低风阻鲨鱼鳍天线** | **采用** |
| **雨量感应智能自动雨刮** | **采用** |
| **电动天窗及遮阳帘** | **不采用** |
| **电动全景天窗及遮阳帘** | **不采用** |
| **外后视镜集成LED转向灯** | **采用** |
| **外后视镜电动调节** | **采用** |
| **外后视镜电加热** | **采用** |
| **外后视镜电动折叠（带锁车自动折叠）** | **不采用** |
| **精致典雅内饰** | |
| **悬浮三幅式方向盘** | **采用** |
| **高档软质搪塑仪表台** | **采用** |
| **音乐律动64色氛围灯** | **不采用** |
| **EV专属智能充电指示灯** | **采用** |
| **软质副仪表台、中央扶手及内饰板** | **采用** |
| **金属质感阻尼旋钮式换挡** | **采用** |
| **前排中央扶手带储物盒** | **采用** |
| **后排中央扶手** | **不采用** |
| **四门玻璃一触式升降（防夹）** | **采用** |
| **遥控锁车自动升窗** | **采用** |
| **前排迎宾灯** | **不采用** |
| **车顶照明灯** | **采用** |
| **车顶眼镜盒** | **采用** |
| **后排侧壁灯** | **采用** |
| **车内灯光延迟熄灭** | **采用** |
| **行李箱照明灯** | **采用** |
| **前排车载电源（12V）** | **采用** |
| **前后排各2个USB接口** | **采用** |
| **顶棚USB供电接口** | **采用** |
| **一体式皮质运动座椅** | **采用** |
| **驾驶席手动座椅6向调节** | **采用** |
| **驾驶席座椅电动4向调节靠背手动2向调节** | **不采用** |
| **驾驶席座椅加热** | **不采用** |
| **副驾驶席手动座椅4向调节** | **采用** |
| **后排座椅比例分体折叠放倒** | **采用** |
| **后排中央独立座椅头枕** | **不采用** |
| **防炫目后视镜** | **采用** |
| **驾驶侧遮阳板带化妆镜/带灯** | **采用/不采用** |
| **副驾驶侧遮阳板带化妆镜/带灯** | **采用/不采用** |
| **空气滤净系统** | |
| **节能热泵空调系统** | **选装** |
| **自动恒温空调** | **采用** |
| **空调后排出风口** | **采用** |
| **智能娱乐科技** | |
| **10.25英寸全液晶仪表** | **采用** |
| **10.4英寸高清触控屏** | **采用** |
| **车联网3.0** | **采用** |
| **智能语音控制系统** | **采用** |
| **智能导航系统** | **采用** |
| **智能远程控制系统** | **采用** |
| **4G无线网络服务（带车载Wi-Fi）** | **采用** |
| **OTA智能远程升级功能** | **采用** |
| **车载蓝牙免提系统** | **采用** |
| **收音机（AM/FM）** | **采用** |
| **支持MP3/WMA文件播放** | **采用** |
| **高保真扬声器音响系统** | **4音响** |
| **一体式智能钥匙** | **采用** |
| **PEPS无钥匙进入及一键启动系统** | **采用** |
| **电动尾门（带遥控开启功能）** | **不采用** |
| **高能充电装备** | |
| **低温充电预热** | **采用** |
| **集成式充电口盖+电动开启** | **采用** |
| **家用充电线缆** | **不采用** |
| **智能充电盒（带充电插头）** | **不采用** |
| **车载智能电站（V2L）** | **不采用** |
| **车载智能电站（V2V）** | **不采用** |
| **全车贴膜** | **提供** |
| **全车脚垫** | **提供** |
| **7Kw规格的壁挂式充电桩** | **随车配备** |
| **220V电压充电的便携式充电器** | **随车配备** |

**注：最高限价14.59万元为裸车价格，不含上牌及保险费用。**

**二、人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

**三、货物质量及售后服务要求**

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，竞争性谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

3、.随车配备支持220V电压充电的便携式充电器及7Kw规格的壁挂式充电桩，采购安排电源接入，供应商需要负责上门安装调试，并成功运行。

**四、验收**

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。