# 采购需求

### 一、货物需求一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 挂式空调 | 1. 1.5匹冷暖变频挂机； 2. 支持电辅热；   3、二级节能及以上能效产品；  4、制冷量≥3500W；  5、制冷功率≤860W；  6、制热量≥4600W；  7、制热功率≤1280W；  8、循环风量≥710m³/h；  9、内机噪音≤42dB；  10、外机噪音≤51dB；  标配遥控器及空调插头和插座。 | 台 | 217 |  |
| **说明：**  **1、响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。本项目技术参数中若有要求提供证明资料（例如检测报告、检验报告等）均在响应文件中提供复印件加盖供应商公章，若成交人未提供竞争性磋商文件中要求的证明资料或成交人提供的证明资料不能完全符合竞争性磋商文件要求，则视为虚假响应。**  **2、报价时应考虑空调安装时所需电源线材及施工安装，其投标报价应包含设备费、安装配件及辅材费、运输费、维保费、安装调试费、现场搬运费、税金等为完成本项目所发生的一切费用。其安装配件及辅材包括但不限于加长铜管、外机支架、电线线缆、空调插座、开关及开孔封堵（含墙面清理）等。供货安装需符合相关安全规定，安全责任供货方自负。**  **3、免费质保期6年；质保期内，需提供7\*24小时的免费电话咨询服务支持，对于用户的售后服务请求须在12小时内上门服务；在质保期内因设备重大质量原因而需要更换或维修的，须在48小时内完成，以保证设备的正常运行。在设备免费质保期内，因设备制造原因出现的任何质量问题，中标单位应负责更换或维修，由此产生的一切费用由供应商承担。若在约定时间内无人上门解决问题，逾期采购人有权请第三方专业维修人员进行维修，相关费用将从质保金中扣除，并扣除余款，如通过维修仍无法正常使用，采购人有权退货或要求更换。**  **本次采购最高限价：人民币伍拾肆万贰仟伍佰元整（￥542500.00元）** | | | | | |

**二、安装验收要求**

1、安装调试

货物安装在采购人指定地点，合同签订后20日历天内完成供货、安装及调试。

1. 验收

（1）成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效，货物投入使用。

（2）验收依据合同、竞争性磋商文件、成交供应商响应文件和国家有关标准进行，必要时使用测试专业仪器。

3、技术资料

验收前，成交供应商应将全部货物资料装订成册，交采购人进行保管。

**三、人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购单位的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

1. **其他要求：合同履行中，采购人如需增加采购量，将按成交单价另签补充协议。**