# 第三章 服务需求及技术要求

 **一、商务要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **具体要求内容** |
| 1 | 付款方式 | 服务完成后一次性支付，支付前需提供全额的增值税专用发票。 |
| 2 | 服务地点 | 拆除地点：安庆开发区3.9工业园安庆皖江高科技投资发展有限公司内研发中心厂房，存放地点：安庆经开区老峰镇孵化园指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后10日历天完成 |

### **服务需求**

安庆皖江高科技投资发展有限公司厂房低压设备及电缆拆除项目，具体服务内容如下：厂房低压设备及电缆拆除项目。

**工程量：**

1、变频柜拆除，约32台。

2、GGD低压柜拆除，约8台。

3、低压分支箱拆除，约64台。

4、低压电缆拆除4\*150平方毫米，约1050米。

5、低压电缆拆除4\*120平方毫米， 约4800米。

6、电缆桥架拆除，约880米。

**以上工程量为约数，包括但不限于线缆终端拆除。具体以实地勘察为准，请供应商自行勘察，如因未及时踏勘现场造成不良后果由供应商自行承担。拆除后需运输至安庆经开区老峰镇孵化园指定地点整理堆放。本次拆除过程中有高空作业，成交后成交人**需要为高空作业人员购买保险，设备拆除及运输时应尽量保持设备完好，设备配件要求保存完好齐全，按采购人要求存放至指定地点。如在拆除和运输的过程中发生设备或配件的毁损灭失，成交人需按照原价进行赔偿。成交人负责拆除及运输过程中的安全管理，采取必要的安全防护措施，确保施工人员和周边人员的安全。如发生任何安全事故（包括但不限于人身安全、防火安全、用电安全等安全事故），由乙方承担全部责任与损失，甲方不承担任何责任。

### **三、验收**

成交人和采购人双方依据项目内容和进度共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。