**采购需求**

1.根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

**一、商务要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款名称** | **具体要求内容** |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后付至合同金额的90%，余款10%作为质保金，待质保期满后无质量问题一次性付清(不计息)。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后7日历天内完成供货、安装、调试 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起1年 |
| 5 | 包装要求 | 除另有约定外,供应商交付全部货物的包装要求严格按照国家强制标准执行。 |

**二、技术要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** | **所属行业** | **备注** |
| 1 | 滚雪刷 | 1、外形尺寸（mm）：大于等于3000×1970×14502、发动机功率（kw）: 大于等于373、滚刷长度（mm）: 不小于30004、除雪宽度（mm）: 不小于30005、除雪滚刷直径（mm）: 大于等于8006、左右最大偏转角: 28°7、重量（kg）: 大于12008、最小作业速度（km/h）：59、最大作业速度（km/h）：3010、发动机型号：四缸11、功率（kW）：大于等于3712、动力系统：电启动 | 套 | 1 | 工业 |  |
| 说明：1、响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。 2、本项目核心产品为“滚雪刷”。 3、本项目主要标的为“滚雪刷”，主要标的名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息将在成交结果公告中公示。 4、所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等， 采购人有权报监管部门并追究违约责任。 5、响应人应按照询价文件要求提供证明材料。若响应人提供了询价文件未要求的证明材料，询价小组将不予评审。 6、响应人提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致询价小组无法辨认的，询价小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。 |

**三、人员培训要求**

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。 培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

**四、货物质量及售后服务要求**

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，询价文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

**五、验收**

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。